**Техническое задание на поставку сварочного аппарата для стыковой сварки пластиковых  
труб.**

**1. Цель закупки:** Обеспечение АО «Единый оператор РД в сфере водоснабжения и водоотведения» Филиал «Тепловые сети города Южно-Сухокумск» сварочным аппаратом для стыковой сварки пластиковых труб.

**2. Место поставки товара:** Республика Дагестан, г.Южно-Сухокумск, ул. Кирова, д. 6.

**3.** **Сроки поставки товара:** 15 календарных дней с момента подписания договора по предварительному согласованию с заказчиком.

**4. Наименование:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименован -не товара, входящего в объект закупки** | **Требования, установленные в отношении закупаемого товара** | | | **Ед. изм.** | | **Кол-во** | |
| **Наименование показателя,**  **ед. изм. показателя** | **Описание, значение** |  | |  | |
| 1 | **Стыковой сварочный аппарат** | Диаметр, мм | <40-315 | шт | | 1 | |
|  | Свариваемые диаметры, мм | 40, 50. 63, 75. 90. 1 10. 125, 140.  160, 180. 200. 225, 250, 280, 3 15 |  | |  | |
|  | Тип управления | Гидравлический |  | |  | |
|  | Мощность гидростанции, Вт | Не менее 850 |  | |  | |
|  | Мощность нагревателя. Вт | <3200 |  | |  | |
|  | Количество колец | Не менее 4 |  | |  | |
|  | Рабочее напряжение. В | 220-250 |  | |  | |
|  | Мощность торцевателя, Вт | Не менее 1200 |  | |  | |
|  | Суммарная мощность, Вт | <5250 |  | |  | |

**5. Требования к упаковке и маркировке товара:**

1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим регламентом, документами в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода и действующими на территории РФ.
2. Весь Товар должен быть новым, заводского производства, не бывшим в употреблении, каким-либо образом модифицированным, не должен содержать восстановленных или вторично использованных элементов.
3. Если в период действия Договора какое-либо наименование Товара, указанное в настоящей Спецификации будет снято производителем с производства, о чем будет получено официальное письмо, допускается по согласованию Сторон, внесение соответствующих изменений в Спецификацию (к Договору) с оформлением соответствующего дополнительного соглашения.
4. Гарантийный срок хранения Товара: не менее 12 месяцев. Днем начала гарантийного срока поставленного Товара является день получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной.
5. При поставке товара Поставщик передает Покупателю документы о соответствии качества товара.

**6. Требования к упаковке и маркировке**

6.1. Товар должен поставляться поставщиком и обеспечивать сохранность и способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и его дальнейшего хранения. Поставка Товара должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ. Перевозки грузов.